**Uwagi do przedmiaru dot. robót budowlanych**

a) nie należy uwzględniać pozycji nr: 51 – 61

b) w punkcie nr: 1.2.2, Roboty renowacyjne gzymsów ( Gzymsy w elewacji, gzymsy podokienne) należy dodatkowo uwzględnić poniższe roboty:

1. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm – 10 szt.
2. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji ( np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP ) – 10 szt.
3. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu ( np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.) – 10 szt.