|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podsta- | | Nr |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | wa | spec. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | techn. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 1.3 | 4545300 | |  | Taras. | |  |  |  |
|  | 0-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 45432120 | |  | Instalowanie nawierzchni podłogowych na tarasach. | |  |  |  |
| 3.1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR-W 2- | |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na | | m3 |  |  |
| d.1. | 02 1103-03 | |  | podłożu gruntowym | |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,35 |  | m3 | 9,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 9,35 |
| 69 | KNR 2-02 | |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | | m3 |  |  |
| d.1. | 1101-01 | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,35 |  | m3 | 9,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 9,35 |
| 70 | TZKNBK IV | |  | Wymurowanie podbudowy pod balustradę schodów | | m3 |  |  |
| d.1. | -65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | kalk. własna | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 |  | m3 | 0,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 0,65 |
| 71 | KNR 2-02 | |  | Wymurowanie muru z cegły pełnej klasy 200 gr. 25 cm | | m2 |  |  |
| d.1. | 0103-01 | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | kalk. własna | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,55 |  | m2 | 2,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 2,55 |
| 1. | 45431000 | |  | Kładzenie płytek posadzki tarasowej. | |  |  |  |
| 3.2 | -7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR W-02 | |  | Okładziny na tarasie; płytki tarasowe mrozoodporne w kolorze jak w PB o | | m2 |  |  |
| d.1. | 0210-02 | |  | wymiarach min. 40x40 cm, z piaskowca na podsypce piaskowo cemento- | |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | wej | |  |  |  |
|  |  |  |  | 189,49 |  | m2 | 189,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 189,49 |
| 73 | KNR 2-01 | |  | Drenaż: montaż odwodnienia linowego ACO-drain (25,45m)- np. wraz z | | m |  |  |
| d.1. | 0611-05 | |  | osadzeniem we właściwym miejscu (przesunięciem) istniejących wpustów | |  |  |  |
| 3.2 | kalk. własna | |  | ulicznych (2 szt.) | |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,45 |  | m | 25,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 25,45 |

PRZEDMIAR

Kosztorys\_inwestorski\_Pałac Bojadła\_branża budowlana\_aktualizacja\_10\_2021.kst